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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]						  Versie mei 2025

Leeswijzer
behorende bij besteksomschrijvingen 
Aanleg en onderhoud diverse Cruydt-Hoeck mengsels

Beste gebruiker,

Met het bijgevoegde rsx-bestand en een pdf-versie hiervan vindt u de besteksomschrijvingen ten behoeve van aanleg en onderhoud van de volgende type begroeiingen met mengsels van Cruydt-Hoeck:

1. EENJARIGE BLOEMENWEIDE mengsel A6 of A7
2. RUDERALE BLOEMENWEIDE  mengsel B1 of N2
3. KRUIDENRIJK GRASLAND mengsel G1, G2, G3, G4, G5, M1, M4, M5, N1, BW1, DBK, EPR1, EPR2, W1, W2 of WV
4. ONDERBEGROEIING mengsel O1

Alle benodigde en technisch belangrijke informatie voor de aanleg en het onderhoud is in de besteksposten opgenomen. Hiermee wordt de basis gevormd voor een goede verwerking in de praktijk. Uiteindelijk doel is om te komen tot een succesvolle bloemenweide of begroeiing.

Wij adviseren u tevens de meest recente productinformatie en bijbehorende adviezen te raadplegen op de website van Cruydt-Hoeck:  www.cruydthoeck.nl.

De door Cruydt-Hoeck opgestelde besteksomschrijvingen kunnen vrij gebruikt worden.

BESTEKTEKSTEN
De bestekindeling is gebaseerd op de Standaard RAW-bepalingen versie 2020, Release 2024.

U dient het rsx-bestand, of de betreffende posten, te importeren in uw besteksprogramma om het te kunnen openen.

In deel 2.2 is bovengenoemde hoofdstukindeling aangehouden, waarbij u per hoofdstuk steeds de volgende werkzaamheden aantreft:
· De voorbereidende werkzaamheden die (deels) van toepassing kunnen zijn op uw project;
· (Eventueel) werkzaamheden bij het toepassen van een vals zaaibed;
· De zaaiwerkzaamheden;
· De onderhoudswerkzaamheden.
Zo kunt u de besteksposten behorende bij een bepaald type begroeiing in één keer selecteren en gebruiken voor uw project.

In de bestekteksten is tussen ## en in hoofdletters steeds aangegeven waar projectspecifieke informatie ingevuld dient te worden of keuzes gemaakt dienen te worden.  

De hoeveelheid resultaatsverplichting is bij alle posten op 10 are gehouden, zodat ook de leverantie van materialen duidelijk zichtbaar is. Deze hoeveelheid resultaatsverplichting kunt u uiteraard aan uw project aanpassen. Hou daarbij rekening met mogelijke formules die voorgeprogrammeerd zijn.


DE KRUIDENMENGSELS
In het rsx-bestand is onder deel 3, paragraaf 51.26 verwoord waarom de keuze voor Cruydt-Hoeck als leverancier belangrijk is. Om er zeker van te zijn dat de door u gekozen mengsels toegepast worden, kunt u overwegen om deze als opdrachtgever zelf te bestellen en ter beschikking te stellen aan de aannemer. 
 
FEEDBACK
Wij leren graag van uw ervaring. Wij hebben de bestekteksten met zorg samengesteld, maar wij zijn benieuwd naar uw ervaring in de praktijk. Heeft u tips, aanvullingen of correcties, dan horen wij dit graag. 
Stuur dan een mail naar: info@cruydthoeck.nl  of bel met 0516-441144.

MEER ADVIES NODIG?
Heeft u aanvullend advies nodig? Wij helpen u graag. Bel met 0516-441144 of email naar:  info@cruydthoeck.nl

VOORWAARDEN
Op de afname of het gebruik van producten, diensten of adviezen van Cruydt-Hoeck zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op www.cruydthoeck.nl/voorwaarden.


Veel succes en wij danken u voor het voorschrijven van onze hoogwaardige zadenmengsels in uw bestek!
 
Met vriendelijke groet, 

Team Cruydt-Hoeck
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